

Bovenste is voorbeeld van mijn setting .

Start.

Eerst usb poort kiezen 2e icoon



Dan bij eerste icoon type kiezen



Bij 3e icoon naar test mode



Dan bij transmit power calibration kies ch 5 bij low staat bij mij 1505 ong 500mw



Dan test mode verlaten porto uit aan bij werkte dat .

Gr.Fred PD0LKN